Bài tập 1: Bật/ tắt đèn Led

1. Mô tả:

-Thực hiện việc tự động bật/tắt đèn trong vòng 1 giây. Led được nối vào cổng 13 của Arduino uno board

1. Sơ đồ thiết kế:

Schematic

Description automatically generated with low confidence

1. Đặc điểm link kiện:

- Led đỏ

- Arduino uno board

1. Mã lệnh chính:

|  |
| --- |
| void setup() {  pinMode(13, OUTPUT);  }  void loop() {  digitalWrite(13, HIGH);  delay(1000);  digitalWrite(13, LOW);  delay(1000);  } |